**Entretenir le matériel de pêche aux leurres**  (extrait d’integralpeche.fr)

***Pour des parties de pêche réussies, l’entretien de son matériel est indispensable.***

**L’entretien de la canne**

• Rincer à l’eau douce votre canne après chaque utilisation (ne pas mettre d’eau dans les emmanchements) ;
• Pour nettoyer la canne, utilisez un savon doux type savon noir dilué dans une grande bassine d’eau ;
• Sécher à l’aide d’un chiffon doux ;
• Laisse sécher toute une nuit la canne dans une pièce à température tempérée ;
• Nettoyer les emmanchements avec un lubrifiant à base de téflon, puis enlever l’excédent avec un papier absorbant ;
• Nettoyer les anneaux à l’aide d’une brosse souple légèrement humidifiée et les sécher avec un chiffon doux ;
• Nettoyer la poignée avec de l’eau chaude et du savon puis la sécher avec un chiffon doux ;
• Les pommeaux en caoutchouc s’entretiennent avec un peu de silicone environ deux fois par an.

**L’entretien du moulinet**

• Rincer à l’eau douce le fil après chaque utilisation, notamment quand il est encore humide, les impuretés n’ont pas eu le temps de s’y coller, cela facilite l’opération ;
• Entretenir le galet de pick-up avec un peu d’huile spéciale moulinet ;
• La poignée s’entretient avec une goutte d’huile à répartir dans l’axe ;
• Rincer et sécher (à l’aide d’un chiffon microfibres) le mécanisme interne du moulinet après chaque utilisation ;
• Penser à enlever la tresse de la bobine • Penser à changer régulièrement les nylons et les tresses ;
• Conserver le moulinet et les bobines à l’abri de la lumière et du soleil ;
• Entretenir la glisse du fil et rallonger sa durée de vie en pulvérisant de la silicone spéciale pêche ;
• Penser à vérifier régulièrement le nœud d’arraché.

**L’entretien des montages**

• Rincer à l’eau claire après chaque utilisation ;
• Regarder régulièrement l’ensemble des mécanismes et l’état de la colle qui tient les perles ;
• Refaire les bas de ligne régulièrement ;

**L’entretien des leurres**

• Utiliser de la glue liquide sur les leurres en bois abîmés ;
• Utiliser de la résine transparente pour les leurres troués ;
• Ne pas hésiter à remettre un peu de peinture sur le corps des leurres en plastique ou résine ;
• Les bavettes en fer peuvent être réparées grâce à une pince ;
• Si les anneaux brisés sont rouillés ou oxydés il est nécessaire de les changer ;
• Affuter régulièrement les hameçons (de la pointe vers la courbure) avec une pierre au diamant adapté à la taille de l’hameçon ;
• Si l’hameçon est tordu ou rouillé, il est nécessaire de le changer ;
• Les leurres souples sont fragiles, s’ils sont trop abîmés, il faut les changer ;
• Entretenir les cuillers et « spinnerbaits » avec à une éponge à récurer et un produit à lustrer ;
• Réparer la base des « spinnerbaits » à l’aide de peinture et de vernis.

**Fréquence d’entretien de son matériel ?**

**APRÈS CHAQUE SORTIE**

• Rincer le fil ;
• Vérifier le nœud d’arraché ;
• Vérifier l’état du fil ;
• Nettoyer les emmanchements ;
• Nettoyer la canne et vaporiser du WD-40 ;
• Vaporiser de la silicone avant utilisation de la bobine ;
• Nettoyer l’extérieur du moulinet ;
• Nettoyer les bagues des anneaux ;
• Vérifier les montages ;
• Rincer les montages ;
• Changement du fil des bas de ligne ;
• Changement des hameçons (si beaucoup de prises).

**TOUTES LES 3 À 5 SORTIES** • Refaire le nœud d’arraché ;
• Vaporiser du WD-40 sur les anneaux ;
• Lubrifier les roulements du moulinet.